
实验报告

**实验名称：实验3.1.1：PPP基本配置**

学院：计算机科学学院 班级： 21物联网2班 学号：2021036143218 姓名：钟有熙

1. 请将创建的拓扑图截图粘贴到实验报告中。


2，请将路由器RT-BJ串口serial 4/0/0配置前的状态信息填入表3-2中。

表3-2 路由器RT-BJ串口serial 4/0/0配置PPP前的状态信息

|  |  |
| --- | --- |
| 路由器名称/串口号 | HUAWEI, AR Series, Serial4/0/0 Interface |
| 链路协议 | PPP |
| LCP状态 | opened |
| IPCP状态 |  |
| 物理链路类型 | synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps |
| IP地址 | 192.168.90.2/24 |

3，请将路由器RT-BJ串口serial 4/0/00配置PPP后的状态信息填入表3-3中。

表3-3 路由器RT-BJ串口serial 4/0/0配置PPP后的状态信息

|  |  |
| --- | --- |
| 路由器名称/串口号 | HUAWEI, AR Series, Serial4/0/0 Interface |
| 链路协议 | PPP |
| LCP状态 | opened |
| IPCP状态 | IPCP stopped |
| 物理链路类型 | synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps |
| IP地址 | 192.168.90.2/24 |

4，请将路由器RT-SZ串口serial 4/0/0配置PPP前的状态信息填入表3-4中。

表3-4 路由器RT-SZ串口serial 4/0/0配置PPP前的状态信息

|  |  |
| --- | --- |
| 路由器名称/串口号 | HUAWEI, AR Series, Serial4/0/0 Interface |
| 链路协议 | PPP |
| LCP状态 | opened |
| IPCP状态 |  |
| 物理链路类型 | synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps |
| IP地址 |  |

5，请将路由器RT-SZ串口serial 4/0/0配置PPP后的状态信息填入表3-5中。


表3-5 路由器RT-SZ串口serial 4/0/0配置PPP后的状态信息

|  |  |
| --- | --- |
| 路由器名称/串口号 | HUAWEI, AR Series, Serial4/0/0 Interface |
| 链路协议 | PPP |
| LCP状态 | opened |
| IPCP状态 | IPCP stopped |
| 物理链路类型 | synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps |
| IP地址 | 192.168.91.2/24 |

6，请将路由器RT-SZ串口serial 4/0/0关闭后的状态信息填入表3-6中。

表3-6 路由器RT-SZ串口serial 4/0/0关闭后的状态信息

|  |  |
| --- | --- |
| 路由器名称/串口号 | HUAWEI, AR Series, Serial4/0/0 Interface |
| 链路协议 | PPP |
| LCP状态 | initial |
| IPCP状态 |  |
| 物理链路类型 | synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps |
| IP地址 |  |

7，路由器RT-BJ能与路由器RT-SZ通信吗？请将ping结果的截图粘贴到实验报告中。

8，路由器RT-SZ能与路由器RT-BJ通信吗？请将ping结果的截图粘贴到实验报告中。

